项目代码：2018-120333-59-03-007491

审批意见： 津东疆环保许可表[2018]001号

关于天津九州通国际健康城一期工程环境影响报告表的批复

天津九州通国际贸易有限公司：

你公司呈报的《天津九州通国际健康城一期工程环境影响审批申请表》及该项目的环境影响报告表（以下简称“报告表”）收悉。经研究，现批复如下：

一、你公司拟投资4500万元，在东疆保税港区建设天津九州通国际健康城一期工程。项目位于太原道以北、美洲路以东。项目总占地面积9788.6m2，建筑占地面积5127.12m2，建筑面积7995.32m2。主要建设库房一1座，内含冷库、一般库房、消防泵房、锅炉房各1处，门卫1处。本项目计划于2018年9月开工，于2020年9月竣工。项目环保投资44万元，占总投资的0.98%，主要用于施工期防尘降噪措施、废水收集处置、固体废物收集，使用期废气收集、废水收集处置、固体废物收集、隔声降噪、排污口规范化等。项目建设符合建设区域用地性质及东疆港区相关规划，在严格落实各项环保措施、确保污染物稳定达标排放的前提下，同意该项目建设。

二、你公司在该项目建设、运行过程中要严格落实报告表提出的各项环保措施，并重点做好以下工作：

1、严格按照《天津市大气污染物防治条例》、《天津市建设工程文明施工管理规定》以及《天津市重污染天气应急预案》等有关要求落实施工期扬尘污染防治措施，加强环境管理，减少施工对环境造成的负面影响，合理设置施工场地。

2、施工期应科学组织、合理施工，选择低噪声机械，有效降低噪声对周围环境的影响。

3、施工期应设置临时厕所，生活污水委托具有相关资质单位定期抽运处理。

4、运营期做好锅炉排水、地面清洗废水、生活污水的处理工作，经化粪池预处理后，达标排入市政污水管网，进入东疆南部污水处理厂集中处理。

5、运营期主要噪声源为交通噪声、装卸车噪声、消防泵房、制冷机组、锅炉给水泵、货运电梯、提升机等设备产生的噪声，应选用低噪声设备，并做好建筑隔声和设备隔声减震措施，确保厂界噪声达标，避免扰民情况发生。

6、做好各类固体废物的收集、贮存、运输和处置，做到资源化、减量化、无害化。

7、对排污口进行规范化设置，便于采样，并在醒目处设立环境保护标志牌。

8、加强环境管理，制定应急预案和风险防范措施，强化风险应急培训演练，最大限度地降低环境风险。

9、该项目建成后主要污染物产生量应控制在以下范围内：二氧化硫0.0706吨/年，氮氧化物0.282吨/年。

三、你公司在项目建设的全过程中，要严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”管理制度。项目开始试运行后，按规定程序申请环境保护验收，验收合格后方可正式投入运行。

四、按照《排污许可管理办法（试行）》、《排污许可证管理 暂行规定》、《固定污染源排污许可分类管理名录（2017 年版）》等排污许可证相关管理要求，应当在投入生产或使用并产生实际排污行为之前向天津东疆保税港区环保行政主管部门申领排污许可证。

 二〇一八年九月二十七日

经办人：张晓丹